# Algemeen

Versie 2020 sep

Plaats: Tiel

Theater: Schouwburg&Filmtheater Agnietenhof

Zaal: kleine zaal

Bezoekadres: St.Agnietenstraat 2

Postcode bezoekadres: 4001 NB Tiel

Postadres: Postbus 560

Postcode postadres: 4000 AN Tiel

Algemeen: 0344-673515

Kassa: 0344-673500

Techniek: 0344-673510

Email adres alg.: info@cultuurbedrijftiel.nl

Email adres Techniek: techniek@cultuurbedrijftiel.nl

Homepage: [www.agnietenhof.nl](http://www.agnietenhof.nl)

Directeur: Nico Baars

Publiciteit/Marketing: Floor Marcusse

Hoofd Techniek: Bas de Beer

Toneelmeester: Steven Ram

Begin ochtend: i.o.

Lunchtijd van: i.o., minimaal 45 min

Einde middag: 17:00 uur

Begin avond: 19:00 uur

Aanvang voorstelling: 20:00 uur

Theater open tussen 17:00 en 19:00 uur: i.o.

Zitplaatsen maximaal: 253 totaal

Zaaltribune: 147

Losse rij voor tribune: 19

Balkon: 87

Regieplaatsen: Achteraan

## Kleedkamers

Gedeeld met grote zaal.

10 grotere en kleinere kleedkamers. Kleedkamer 1 bevindt zich op hetzelfde niveau als de toneelvloer GZ. De overige kleedkamers zijn gesitueerd op de eerste verdieping. De eerste verdieping is bereikbaar met een lift vanaf toneelvloer GZ. Twee kleedkamers zijn voorzien van een douche en toilet. Er is een centrale douche- en toiletruimte.

Er is een wasmachine en droger aanwezig.

## Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer ja, i.o. Trailer alleen via laad/los GZ

Parkeerplaatsenvrachtauto 1 plaats inpandig tbv busje, bakwagen i.o.

 (Standaard BE-wagen past)

Parkeren personenauto(‘s) Parkeergarage Westluidense Poort

 (max hoogte 2,1 m)

Laad en Los Tegenover Sint Agnietenstraat 17

 (Let op Vergunninghouders-Zone)

# Afmetingen

## Toneel

### Speelvlak met poten en fond

Breedte 8-10 m

Diepte 9 m

Maximale breedte 11,7 m

Maximale diepte 9,4 m

Hoogte 10 m

Hoogte onder brug 6,35m

Max. trekhoogte 7,2m

Bij gebruik van maximale breedte is geen afstopping middels poten mogelijk. Om de maximale diepte te kunnen bereiken, dient losse rij stoelen verwijderd te worden. Dit betekent dat de capaciteit met 19 zitplaatsen wordt gereduceerd. Eventueel kan de eerste rij van de tribune nog ingeschoven worden, waardoor het speelvlak nog 1 meter dieper wordt en de capaciteit met 21 stoelen verkleind wordt. Het vergroten van het normale speelvlak dient altijd vooraf overlegd te worden met hoofd techniek.

De zij- en achterkant van de zaal is ovaalvormig.

# Inrichting

## Doeken

### **Poten**

Aantal 2 sets

Hoogte 7 m

Breedte 2,5 m

Kleur Nachtblauw

Materiaal Velours

Gaas Zwart 10 x 6 m

**Hoogwerker**

Merk/type Alp

Hoogte 8 m

Voeding 230V

# Hijsinstallatie

## Technische gegevens

Boven het speelvlak en de tribune is een hijsinstallatie middels takeltrekken. Boven het speelvlak hangen 5 trekken en tussen de zaal- en portaalbrug (boven de tribune) 1. De takels zijn gemonteerd op een rail en zijn dus in de diepte verplaatsbaar.

### **Roeden in kap**

Aantal 6 stuks

Lengte 11,00 m

Dikte 48 mm

Type laddertruss

Max. trekhoogte 7,20 m

Max. belasting 200 kg

Puntbelasting onder ophangpunten 150 kg

Puntbelasting tussen ophangpunten 100 kg

Aantal ophangpunten p/trek 2 stuks

## Instrumenten ( gebruik hiervan is op aanvraag)

Steinway Vleugel C-227 440 Hz

Yamaha Vleugel CX 3 440 Hz

Bechstein Piano 440 Hz

# Licht

## Lichtbediening

**Lichtregelaars**

Lichtregelaar ETC Element

Backup ETC Ion met 20ch faderwing (grote zaal)

Ook beschikbaar Compulite Spark Top

Afstandsbediening Ja

Verplaatsbaar Ja

Zaallicht op tafel Ja

## Dimmers, kringen, stekkermateriaal en voeding

**Vaste Dimmers**

Merk Type ETC Sensor 3

Locatie kelder

Vermogen 3 Kw

Aantal kringen 90 Kringen

**Zwerfrekken**

Aantal 1 rek

Merk/type ETC Alex

Vermogen 2,5 Kw

Aantal kringen 24 kringen

In overleg is het gebruik van een extra zwerfrek 24 \* 2,5 Kw mogelijk

### **Stekkermateriaal**

Stekkermateriaal Schuko

### **Krachtstroom**

1x CEE 125 A (zwerfrek Agnietenhof)

1x CEE 125 A Via patch vanaf grote zaal

1x CEE 32 A aanwezig

(verloop CEE 125 naar 63 A aanwezig)

## Vast Licht

Zie lichtplan

### **Horizon**

Gevlogen 3\* ETC ColorSource Cyc

Vloer (optioneel) 2\* ETC ColorSource Cyc

Los aan te sturen of via presets.

## Los licht

Het losse licht kan in overleg gebruikt worden. Het losse licht is t.b.v. zowel de kleine- als de grote zaal, bij dubbelbespeling afstemming.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Altman Zoom 1 Kw | 8 | Stuks |
| Sixbar Par 64 1 Kw MFL | 4  | Stuks |
| PC 2 Kw | 8 | Stuks |
| PC 1 Kw | 12 | Stuks |
| Fourbar Par 64 1 KW MFL | 6 | Stuks |
|  |  |  |
| Par 64 1 Kw los | 8 | Stuks |
| ETC Source Four multi par 575 W | 8 | Stuks |

 ETC Color source LED par 24 Stuks

 Clay Packy Alpha Spot 700 8 Stuks *(inzet op aanvraag)*

*Inzet van bewegend licht in overleg.*

## Volgspot

Robert Juliat Buxie

10,5/22,5 1 Stuks

t.b.v. kleine zaal

 0,575 MSR

# Geluid

## Geluidssysteem

**PA**

Merk: Meyer Sound

Zaal: 1x L en 1x R: UP-Q + UP-A

Sub: 2x HP-750 mono aangestuurd

**Mengtafels**

Merk: Yamaha QL-1

Merk: Yamaha TF-3

**Monitoren**

10 stuks Sound Projects Exact, selfpowered

2 stuks Sound projects X-tender, selfpowered

(inzetbaarheid i.o., i.v.m. mogelijk gebruik in GZ)

**Microfoons/Statieven/Bekabeling**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inzet microfoons |  | Op aanvraag |
| Inzet draadloze microfoons |  | Op aanvraag |

 *Inzet van zendermicrofoons in overleg.*

**Intercom**

Schouwburg Agnietenhof beschikt over een intercomsysteem van het merk Riedel en heeft 7 draadloze posten tot zijn beschikking die worden gedeeld met grote zaal.

**Auditieve Gehoorinstallatie**

Type: Phonak freq: 169.525 Mhz

## AV-apparatuur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diverse beamers en schermen aanwezig op aanvraag. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



